Введен в действие
Постановлением Госстандарта РФ
от 18 июня 1997 г. N 219

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

МАРКИРОВКА ГРУЗОВ

Marking of cargoes

ГОСТ 14192-96

(в ред. Изменения N 1, принятого в июне 2000 г.,
Изменения N 2, введенного в действие
Приказом Ростехрегулирования
от 14.08.2007 N 203-ст)

Группа Д79

ОКСТУ 0079

Дата введения
1 января 1998 года

Предисловие

1. Разработан Научно-исследовательским экспериментально-конструкторским институтом тары и упаковки (НИЭКИТУ), Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 223 "Упаковка".
Внесен Госстандартом России.
2. Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (Протокол N 10 от 4 октября 1996 г.).
За принятие проголосовали:

┌──────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│ Наименование государства │  Наименование национального органа  │
│                          │          по стандартизации          │
├──────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│Азербайджанская Республика│Азгосстандарт                        │
│Республика Армения        │Армгосстандарт                       │
│Республика Беларусь       │Госстандарт Республики Беларусь      │
│Республика Казахстан      │Госстандарт Республики Казахстан     │
│Кыргызская Республика     │Кыргызстандарт                       │
│Республика Молдова        │Молдовастандарт                      │
│Российская Федерация      │Госстандарт России                   │
│Республика Таджикистан    │Таджикгосстандарт                    │
│Туркменистан              │Главгосинспекция                     │
│                          │"Туркменстандартлары"                │
│Республика Узбекистан     │Узгосстандарт                        │
│Украина                   │Госстандарт Украины                  │
└──────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘

Изменение N 1 принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (Протокол N 17-2000 от 22 июня 2000 г.).
Рег. МГС N 3566.
За принятие проголосовали:

Наименование государства  	Наименование национального органа  
по стандартизации          	
Республика Армения        
Республика Беларусь       
Республика Казахстан      
Кыргызская Республика     
Республика Молдова        
Российская Федерация      
Республика Таджикистан    	Армгосстандарт                       
Госстандарт Республики Беларусь      
Госстандарт Республики Казахстан     
Кыргызстандарт                       
Молдовастандарт                      
Госстандарт России                   
Таджикгосстандарт                    	

3. Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 18 июня 1997 г. N 219 межгосударственный стандарт ГОСТ 14192-96 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1998 г.
4. Взамен ГОСТ 14192-77.
5. Издание (декабрь 2000 г.) с Изменением N 1, принятым в июне 2000 г. (ИУС 11-2000).

1. Область применения

Настоящий стандарт устанавливает общие правила маркировки грузов, в том числе поставляемых на экспорт, и предназначен для разработки нормативных документов на конкретные виды продукции.
Маркировка опасных грузов должна соответствовать требованиям ГОСТ 19433.
Стандарт не распространяется на маркировку, содержащую данные об упакованной продукции, требования к которой должны устанавливаться в нормативных документах на конкретные виды продукции, а также не распространяется на маркировку грузов, отправляемых специализированными транспортными средствами, почтовыми посылками насыпью или навалом и насыпью в транспортных средствах.
(Измененная редакция, Изм. N 1).

2. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 9481-76. Ящики из гофрированного картона для химических нитей. Технические условия
ГОСТ ИСО/МЭК 16390-2005 Автоматическая идентификация. Кодирование штриховое. Спецификации символики Interleaved 2 of 5 (2 из 5 чередующийся)
(ссылка введена Изменением N 2, введенным в действие Приказом Ростехрегулирования от 14.08.2007 N 203-ст)
ГОСТ 19433-88. Грузы опасные. Классификация и маркировка
ГОСТ 26319-84. Грузы опасные. Упаковка
ГОСТ 30742-2001 (ИСО/МЭК 16388-99) Автоматическая идентификация. Кодирование штриховое. Спецификация символики Code 39 (Код 39)
(ссылка введена Изменением N 2, введенным в действие Приказом Ростехрегулирования от 14.08.2007 N 203-ст)
ГОСТ 30743-2001 (ИСО/МЭК 15417-2000) Автоматическая идентификация. Кодирование штриховое. Спецификация символики Code 128 (Код 128)
(ссылка введена Изменением N 2, введенным в действие Приказом Ростехрегулирования от 14.08.2007 N 203-ст)
ГОСТ 30819-2002 (ИСО/МЭК 15459-1-99)/ГОСТ Р 51294.4-2000 (ИСО/МЭК 15459-1-99) Автоматическая идентификация. Международная уникальная идентификация транспортируемых единиц. Общие положения
(ссылка введена Изменением N 2, введенным в действие Приказом Ростехрегулирования от 14.08.2007 N 203-ст)
ГОСТ 30820-2002 (ИСО/МЭК 15459-2-99)/ГОСТ Р 51294.5-2000 (ИСО/МЭК 15459-2-99) Автоматическая идентификация. Международная уникальная идентификация транспортируемых единиц. Порядок регистрации
(ссылка введена Изменением N 2, введенным в действие Приказом Ростехрегулирования от 14.08.2007 N 203-ст)
ГОСТ 31016-2003 (ИСО/МЭК 15438:2001) Автоматическая идентификация. Кодирование штриховое. Спецификации символики РDF417 (ПДФ417)
(ссылка введена Изменением N 2, введенным в действие Приказом Ростехрегулирования от 14.08.2007 N 203-ст)
Разд. 2. (Измененная редакция, Изм. N 1).

3. Содержание маркировки

3.1. Транспортная маркировка должна содержать манипуляционные знаки, основные, дополнительные и информационные надписи.
3.2. Манипуляционные знаки - изображения, указывающие на способы обращения с грузом.
3.3. Основные надписи должны содержать:
- полное или условное зарегистрированное в установленном порядке наименование грузополучателя;
- наименование пункта назначения с указанием, при необходимости, станции или порта перегрузки. Если пунктом назначения является железнодорожная станция (порт), должно быть указано полное наименование станции (порта) и сокращенное наименование дороги (пароходства) назначения;
- количество грузовых мест в партии и порядковый номер места внутри партии указывают дробью: в числителе - порядковый номер места в партии, в знаменателе - количество мест в партии.
Количество грузовых мест и порядковый номер места следует указывать при перевозке следующих грузов:
- разнородных или разносортных грузов в однотипной таре (например, разные сорта хлопка в кипах);
- однородных грузов в разнотипной таре;
- однородных грузов, когда недопустимо смешение сортов в партии;
- комплектов оборудования;
- грузов в одном вагоне мелкими отправками.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
3.4. Дополнительные надписи должны содержать:
- полное или условное зарегистрированное в установленном порядке наименование грузоотправителя;
- наименование пункта отправления с указанием железнодорожной станции отправления и сокращенное наименование дороги отправления;
- надписи транспортных организаций (содержание надписей и порядок нанесения устанавливаются правилами транспортных министерств).
3.5. Информационные надписи должны содержать:
- массы брутто и нетто грузового места в килограммах. Допускается вместо массы нетто указывать количество изделий в штуках, а также не наносить массу брутто и нетто или количество изделий в штуках, если они указаны в маркировке, характеризующей упакованную продукцию;
- габаритные размеры грузового места в сантиметрах (длина, ширина и высота или диаметр и высота).
Габаритные размеры не указывают, если ни один из габаритных размеров не превышает 1 м при транспортировании груза на открытом подвижном составе, 1,2 м - в крытом и 0,7 м при транспортировании воздушным транспортом.
3.6. При перевозке грузов транспортными пакетами на каждом из них должны быть нанесены основные, дополнительные и информационные надписи. При этом вместо порядкового номера места и количества грузовых мест в партии наносят:
в числителе - общее количество пакетов в партии;
в знаменателе - количество грузовых мест в пакете, в скобках порядковый номер пакета, например:  (2).
Основные, дополнительные и информационные надписи (кроме массы брутто и нетто) не наносят на отдельные грузовые места, из которых сформирован пакет.
На пакетах, сформированных из грузов, перевозимых без упаковки, необходимость нанесения общего количества пакетов в партии, количества грузовых мест в пакете и порядкового номера пакета устанавливают в нормативных документах на конкретные виды продукции.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
3.7. По согласованию между торговыми партнерами и транспортными организациями на упаковку (транспортный пакет), груз может быть нанесена дополнительная маркировка с использованием машиночитаемых носителей данных (символов линейного штрихового кода, двумерных символов, а также радиочастотных меток).
Примечание. Указанная маркировка предназначена для автоматизации управленческих операций, связанных с процессами отгрузки, транспортирования и приемки грузов. Информация на машиночитаемом носителе данных служит ключом для доступа к соответствующей базе данных, содержащей детальную информацию о транспортируемой единице, включая информацию, передаваемую путем электронного обмена данными.

Каждой транспортируемой единице рекомендуется присваивать уникальный идентификатор транспортируемых единиц по ГОСТ 30819. Порядок присвоения идентификатора должен соответствовать ГОСТ 30820.
(п. 3.7 введен Изменением N 2, введенным в действие Приказом Ростехрегулирования от 14.08.2007 N 203-ст)
3.7.1. Общие требования к оформлению ярлыка (этикетки) для отправки, транспортирования и приемки грузов с линейными символами штрихового кода и двумерными символами устанавливают в национальной технической документации <*>".
--------------------------------
<*> В Российской Федерации действует ГОСТ Р 51294.10-2002.

(п. 3.7.1 введен Изменением N 2, введенным в действие Приказом Ростехрегулирования от 14.08.2007 N 203-ст)

4. Манипуляционные знаки

4.1. Изображение, наименование и назначение манипуляционных знаков должны соответствовать указанным в таблице 1.

Таблица 1

┌────────────────┬────────────────┬──────────────────────────────┐
│    Номер и     │   Изображение  │       Назначение знака       │
│  наименование  │      знака     │                              │
│      знака     │                │                              │
├────────────────┼────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 1. Хрупкое.    │      Рис.      │ Хрупкость груза.             │
│ Осторожно      │Пример          │ Осторожное обращение с грузом│
│                │расположения    │                              │
│                │      Рис.      │                              │
│ 2. Беречь от   │      Рис.      │ Груз следует защищать        │
│солнечных лучей │                │от солнечных лучей            │
│ 3. Беречь      │      Рис.      │ Необходимость защиты груза   │
│от влаги        │                │от воздействия влаги          │
│ 4. Беречь      │      Рис.      │ Любой из видов излучения     │
│от излучения    │                │может влиять на свойства груза│
│                │                │или изменять их (например     │
│                │                │непроявленные пленки)         │
│ 5. Ограничение │      Рис.      │ Диапазон температур, при     │
│температуры     │Примеры         │которых следует хранить груз  │
│                │расположения    │или манипулировать им         │
│                │... °С          │                              │
│                │      Рис.      │                              │
│ 6. Скоропортя- │      Рис.      │ Груз при транспортировании и │
│щийся груз      │                │хранении не может находиться  │
│                │                │под влиянием высокой или низ- │
│                │                │кой температуры, и для защиты │
│                │                │груза требуются соответству-  │
│                │                │ющие мероприятия (искусствен- │
│                │                │ное охлаждение или нагревание,│
│                │                │проветривание и др.).         │
│                │                │ Знак наносят на грузы,       │
│                │                │которые транспортируют в      │
│                │                │соответствии с правилами      │
│                │                │перевозки скоропортящихся     │
│                │                │грузов, установленными        │
│                │                │транспортными министерствами  │
│ 7. Герметичная │      Рис.      │ При транспортировании,       │
│упаковка        │                │перегрузке и хранении         │
│                │                │открывать упаковку запрещается│
│ 8. Крюками     │      Рис.      │ Запрещение применения крюков │
│не брать        │                │при поднятии груза            │
│ 9. Место       │      Рис.      │ Указывает место расположения │
│строповки       │Пример          │канатов или цепей для подъема │
│                │расположения    │груза                         │
│                │      Рис.      │                              │
│ 10. Здесь под- │      Рис.      │ Указывает места, где нельзя  │
│нимать тележкой │                │применять тележку при подъеме │
│запрещается     │                │груза                         │
│                │                │                              │
│ 11. Верх       │      Рис.      │ Указывает правильное вер-    │
│                │Пример          │тикальное положение груза     │
│                │расположения    │                              │
│                │      Рис.      │                              │
│ 12. Центр      │      Рис.      │ Место центра тяжести груза.  │
│тяжести         │Пример          │ Примечание. Пример располо-  │
│                │расположения    │жения знака указывает место   │
│                │      Рис.      │центра тяжести груза.         │
│                │                │                              │
│                │                │ Знак наносят, если центр     │
│                │                │тяжести не совпадает          │
│                │                │с геометрическим центром      │
│                │                │тяжести                       │
│ 13. Тропическая│      Рис.      │ Знак наносят на груз, когда  │
│упаковка        │                │повреждения упаковки          │
│                │                │при погрузочно-разгрузочных   │
│                │                │работах, транспортировании    │
│                │                │или хранении могут привести   │
│                │                │к порче груза вследствие      │
│                │                │неблагоприятного воздействия  │
│                │                │тропического климата.         │
│                │                │ Обозначения:                 │
│                │                │Т - знак тропической упаковки;│
│                │                │00-00 - месяц и год           │
│                │                │упаковывания                  │
│ 14. Штабелиро- │      Рис.      │ Не допускается штабелировать │
│вать запрещается│                │груз.                         │
│                │                │ На груз с этим знаком        │
│                │                │при транспортировании         │
│                │                │и хранении не допускается     │
│                │                │класть другие грузы           │
│ 15. Поднимать  │      Рис.      │ Подъем осуществляется только │
│непосредственно │                │непосредственно за груз, т.е. │
│за груз         │                │поднимать груз за упаковку    │
│                │                │запрещается                   │
│ 16. Открывать  │      Рис.      │ Упаковку открывают только    │
│здесь           │                │в указанном месте             │
│ 17. Защищать   │      Рис.      │ Проникание излучения может   │
│от радиоактивных│                │снизить или уничтожить        │
│источников      │                │ценность груза                │
│ 18. Не катить  │      Рис.      │ Груз не следует подвергать   │
│                │                │качению                       │
│ 19. Штабелиро- │      Рис.      │ Ограничена возможность       │
│вание ограничено│                │штабелирования груза          │
│ 20. Зажимать   │      Рис.      │ Указывает места, где следует │
│здесь           │                │брать груз зажимами           │
│ 21. Не зажимать│      Рис.      │ Упаковка не должна зажиматься│
│                │                │по указанным сторонам груза   │
│ 22. Предел     │      Рис.      │ Максимальное количество      │
│по количеству   │                │одинаковых грузов, которые    │
│ярусов в штабеле│                │можно штабелировать один      │
│                │                │на другой, где n - предельное │
│                │                │количество                    │
│ 23. Вилочные   │      Рис.      │ Запрещено применение вилочных│
│погрузчики      │                │погрузчиков                   │
│не использовать │                │                              │
└────────────────┴────────────────┴──────────────────────────────┘

(Измененная редакция, Изм. N 1).
4.2. Допускается применять предупредительные надписи, если невозможно выразить манипуляционными знаками способ обращения с грузом.
4.3. В рекомендуемое обозначение манипуляционного знака входит номер (номера) знака или наименование знака по таблице 1 и обозначение настоящего стандарта.
Пример: 2 ГОСТ 14192-96; "Беречь от солнечных лучей" ГОСТ 14192-96.
(Измененная редакция, Изм. N 1).

5. Место и способ нанесения транспортной маркировки

5.1. Порядок расположения транспортной маркировки приведен в Приложении А.
Транспортная маркировка (основные, дополнительные, информационные надписи и манипуляционные знаки) должна быть нанесена на бумажные, картонные, фанерные, металлические и другие ярлыки или непосредственно на тару.
5.2. При транспортировании грузов на открытом подвижном составе, в смешанном железнодорожно-водном сообщении или водным транспортом, а также мелкими отправками, при хранении груза более одного года маркировка должна быть нанесена непосредственно на тару или ярлыки, которые должны быть прочно прикреплены и защищены или изготовлены из материалов, обеспечивающих сохранность маркировки.
5.3. Основные, дополнительные и информационные надписи располагают:
- на ящиках - на одной из боковых сторон. Для решетчатых ящиков и ящиков, имеющих наружные планки, должна быть обеспечена возможность размещения маркировки (прикрепление планок, закрытие просветов между дощечками и др.). При транспортировании на открытом железнодорожном подвижном составе мелкими отправками грузов, на которые нанесен знак, имеющий значение "Верх", транспортная маркировка (кроме наименования грузоотправителя и пункта отправления) должна быть нанесена дополнительно на верхней стороне (крышке) упаковки;
- на бочках и барабанах - на одном из днищ. Допускается наносить маркировку на корпусе;
- на мешках - в верхней части у шва;
- на тюках - на одной из боковых поверхностей;
- на кипах - на торцовой поверхности. Допускается наносить маркировку на боковую поверхность;
- на других видах тары и грузах, не упакованных в транспортную тару, - в наиболее удобных, хорошо просматриваемых местах.
При нанесении маркировки непосредственно на тару (5.2), если размеры и конструкция тары не позволяют разместить необходимую маркировку на боковой стенке, допускается располагать маркировку на боковой, торцовой стенках и (или) на крышке.
Примеры расположения маркировки приведены в Приложении Б.
5.1. - 5.3. (Измененная редакция, Изм. N 1).
5.4. Допускается на неупакованные изделия наносить маркировку непосредственно на изделие.
5.5. Манипуляционные знаки (предупредительные надписи) наносят на каждое грузовое место в левом верхнем углу на двух соседних стенках тары (см. Приложения Б и Д).
На бочках и барабанах знаки располагают на одном из днищ или на корпусах; на мешках - на одной из сторон.
5.5.1. Знак N 9 наносят непосредственно на тару с двух противоположных сторон. Допускается на неупакованные грузы наносить знак N 9 на ярлыки или непосредственно на груз.
5.5.2. Знак N 12 наносят на соседние боковую и торцовую поверхности упаковки на месте проекции фактического центра тяжести груза на эти поверхности.
На грузы, транспортируемые на открытом подвижном составе, знак N 12 дополнительно наносят на верхней и нижней сторонах упаковки. (Измененная редакция, Изм. N 1).
5.6. На пакеты, сформированные без поддонов или на четырехзаходных поддонах, маркировку наносят на соседние боковую и торцовую поверхности.
На пакеты, сформированные на двухзаходных поддонах, маркировку наносят на двух захватных сторонах.
5.7. Маркировку наносят типографским, литографским, электролитическим способами, окраской по трафарету, штемпелеванием, штампованием, выжиганием, продавливанием, печатанием на машинке, маркировочными машинами.
Допускается на ярлыках четко и разборчиво наносить наименование грузополучателя и пункта назначения, а также на ярлыках и непосредственно на таре - количество грузовых мест и порядковый номер места в партии от руки при условии обеспечения сохранности надписей до получателя.
5.8. Ярлыки прикрепляют к упаковке (грузу) клеем, болтами, шурупами, проволокой, шпагатом и другими материалами, обеспечивающими сохранность груза и маркировки.
5.9. Краска, применяемая для маркировки, не должна быть липкой и стираемой, при необходимости краска должна быть водостойкой, светостойкой, солестойкой и стойкой к воздействию тропического климата, высоких и низких температур.
5.10. Манипуляционные знаки, надписи, экологические знаки должны быть черного цвета. Если цвет поверхности тары (упаковки) такой, что черный цвет не виден, целесообразно применять светлый фон, предпочтительно белый.
(в ред. Изменения N 2, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 14.08.2007 N 203-ст)
Не рекомендуется при маркировании использовать цвета, которые совпадают с цветами маркировки опасных грузов.
(абзац введен Изменением N 2, введенным в действие Приказом Ростехрегулирования от 14.08.2007 N 203-ст)
Не рекомендуется применять красный, оранжевый и желтый цвета, кроме случаев, если их применение предусмотрено национальными нормативными или техническими документами.
(абзац введен Изменением N 2, введенным в действие Приказом Ростехрегулирования от 14.08.2007 N 203-ст)
Знак N 1 допускается выполнять красного цвета на светлом фоне при транспортировании груза по железной дороге.
Знак N 6 выполняют голубым цветом на светлом фоне.
Знак N 13 выполняют красным цветом.
Допускается на знаке N 3 не указывать символ дождевых капель. Допускается наносить манипуляционные знаки с просветами.
5.11. Необходимость нанесения манипуляционных знаков должна быть установлена в стандартах или других нормативных документах на продукцию.
5.12. Транспортная маркировка (основные, дополнительные и информационные надписи и манипуляционные знаки) должна быть нанесена на каждое грузовое место.
Допускается наносить основные, дополнительные и информационные надписи (кроме масс брутто и нетто) не на всех грузовых местах, но не менее чем на четырех, при перевозке однородных грузов в прямом железнодорожном сообщении повагонными отправками.
Допускается не наносить основные, дополнительные и информационные надписи (кроме масс брутто и нетто) при перевозке грузов автомобильным транспортом и в универсальных контейнерах, кроме автомобилей и контейнеров, загружаемых мелкими отправками.
(Измененная редакция, Изм. N 1).

6. Размеры маркировочных ярлыков,
манипуляционных знаков и надписей

6.1. Площадь маркировочного ярлыка должна быть достаточной для нанесения основных, дополнительных и информационных надписей. Рекомендуемое соотношение сторон 2:3.
(в ред. Изменения N 2, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 14.08.2007 N 203-ст)
6.2. Рекомендуемые размеры ярлыков для нанесения манипуляционных знаков указаны в таблице 2.

Таблица 2

                                                     В миллиметрах
┌───────────┬─────────────────────┬──────────────────────────────┐
│   Номер   │   Размер ярлыка     │Размер грузового места (груза)│
│  ярлыка   │(пред. откл. + 10 мм)├────────────────┬─────────────┤
│           │                     │длина или ширина│   высота    │
├───────────┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────┤
│1          │52 х 74              │До 1000 включ.  │До 190 включ.│
├───────────┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────┤
│2          │74 х 105             │1000            │Св. 190      │
├───────────┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────┤
│3          │105 х 148            │Св. 1000        │-            │
├───────────┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────┤
│4          │148 х 210            │1500            │-            │
├───────────┴─────────────────────┴────────────────┴─────────────┤
│    Примечание.   Рекомендуется   применять   ярлыки   размерами│
│37 х 52 мм,   26 х 37 мм,   если  размеры   грузового  места  не│
│позволяют применять размеры ярлыков,  указанные в таблице 2, при│
│этом  размеры  манипуляционных  знаков выбирают  произвольно при│
│условии соблюдения изображения знака.                           │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

6.3. Допускается увеличивать размеры ярлыка при совмещении на одном ярлыке нескольких манипуляционных знаков или надписей транспортной маркировки и манипуляционных знаков.
6.4. На ярлыках, изготовленных типографским способом, знак должен быть на расстоянии не менее 5 мм от края ярлыка.
6.5. Рекомендуемые размеры манипуляционных знаков и их деталей, наносимых на ярлыки, непосредственно на тару или изделие, приведены в Приложении В.
6.6. Рекомендуемые высоты шрифта для нанесения маркировочных надписей: 3, 6, 8, 10, 15, 30, 50 и 100 мм.
Шрифты высотой 3 и 6 мм не допускается применять при нанесении надписей непосредственно на тару.
6.7. Рекомендуемая высота шрифта для основных надписей, а также надписей транспортных организаций, наносимых непосредственно на тару:
30 мм - при длине или ширине грузового места до 0,5 м включ.;
50 мм - при длине или ширине грузового места свыше 0,5 до 1,5 м включ.;
100 мм - при длине или ширине грузового места свыше 1,5 м.
6.8. Рекомендуемая высота шрифта для дополнительных и информационных надписей, наносимых непосредственно на тару:
10 мм - при длине или ширине грузового места до 0,5 м включ.;
15 мм - при длине или ширине грузового места свыше 0,5 до 1,5 м включ.;
30 мм - при длине или ширине грузового места свыше 1,5 м.
6.9. При невозможности размещения транспортной маркировки непосредственно на упаковке допускается уменьшать высоту надписей и размеры знака на 1 - 2 градации.
6.10. Шрифт для нанесения маркировки указан в Приложении Г.
(Измененная редакция, Изм. N 1).

7. Дополнительные требования к маркировке грузов,
поставляемых на экспорт

7.1. Транспортная маркировка грузов, поставляемых на экспорт, должна соответствовать указанной в 7.2 - 7.4 с дополнениями или изменениями, установленными в заказе-наряде внешнеторгового объединения.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
7.2. Основные надписи:
- номер контракта и (или) номер заказа иностранного покупателя;
- номер заказа-наряда;
- номер грузового места - указывается дробью: в числителе - порядковый номер места в партии, в знаменателе - количество мест в партии;
- полное наименование или условное обозначение иностранного грузополучателя;
- наименование пункта назначения с указанием станции или порта перегрузки;
- страна назначения груза <*>;
- станция и дорога назначения груза <*>;
- товарные знаки и марки грузоотправителя <*>.
--------------------------------
<*> Необходимость нанесения этих надписей предусматривается в заказе-наряде или других нормативных актах внешнеторгового объединения.

7.3. Дополнительные надписи:
- наименование экспортирующей организации - полное или условное;
- пункт отправления груза;
- станция и дорога отправления.
7.4. Информационные надписи:
- габаритные размеры грузового места в сантиметрах;
- массы нетто и брутто в килограммах;
- объем грузового места в кубических метрах;
- надписи "Экспорт", "Страна-изготовитель и (или) поставщик". Не указывают габаритные размеры и объем грузового места при длине, ширине или диаметре до 1 м.
7.4.1. По согласованию с торговыми партнерами и транспортными организациями на каждое грузовое место (упаковку, груз) может быть нанесена машиночитаемая маркировка в соответствии с требованиями ГОСТ 30819.
(п. 7.4.1 введен Изменением N 2, введенным в действие Приказом Ростехрегулирования от 14.08.2007 N 203-ст)
7.4.2. Если машиночитаемая маркировка содержит символы линейного штрихового кода, то при разработке нормативного документа, устанавливающего требования к указанной маркировке, следует учитывать требования ГОСТ 30742, ГОСТ 30743, ГОСТ 31016 и ГОСТ ИСО/МЭК 16390
(п. 7.4.2 введен Изменением N 2, введенным в действие Приказом Ростехрегулирования от 14.08.2007 N 203-ст)
7.5. При транспортировании грузов на открытом подвижном составе, в смешанном железнодорожно-водном сообщении или водным транспортом, а также при мелких отправках грузов маркировку наносят непосредственно на упаковку (тару), изделие или ярлыки, которые должны быть прочно прикреплены и защищены или изготовлены из материалов, обеспечивающих сохранность надписей при транспортировании и хранении.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
7.6. Транспортную маркировку наносят на каждое грузовое место.
При транспортировании грузов в прямом железнодорожном сообщении повагонными отправками основные и дополнительные надписи наносят не на каждое грузовое место, но не менее чем на десять мест.
При транспортировании грузов автомобильным транспортом и в универсальных контейнерах, кроме автомобилей и контейнеров, загружаемых мелкими отправками, основные и дополнительные надписи не наносят.
7.7. При транспортировании водным транспортом грузов массой свыше 1000 кг дополнительно наносят массу брутто груза в верхнем правом углу на всех четырех сторонах ящика на расстоянии не более 10 см от верхней кромки.
7.8. Знаки N 1 и 11 наносят в левом верхнем углу с четырех сторон.
7.9. Знак N 12 наносят на шесть сторон упаковки на месте проекции фактического центра тяжести груза.
Если форма и размеры упаковки не позволяют нанести знак N 12 на шесть сторон упаковки, допускается наносить знак на меньшее количество сторон, но не менее двух.
7.10. Транспортную маркировку наносят на русском языке и иностранном, указанном в заказе-наряде внешнеторгового объединения (см. пример в Приложении Д). При длине или ширине тары до 1 м допускается маркировку наносить на одной из сторон на языке, указанном в заказе-наряде.
7.11. На ящиках или другой таре, имеющей форму параллелепипеда, маркировку наносят на торцовую и боковую стенки.
На грузовых местах, имеющих форму цилиндра, маркировку наносят на основаниях.
Если размеры и конструкция тары не позволяют разместить необходимую маркировку на боковой и торцовой стенках, то маркировку располагают на торцовой и боковой стенках и на крышке.

8. Маркировка, характеризующая транспортную тару

8.1. Содержание маркировки, характеризующей тару:
- товарный знак (или) наименование предприятия-изготовителя;
- номер тары по нормативному документу;
- обозначение нормативного документа;
- экологический знак" по национальному нормативному или техническому документу.
(абзац введен Изменением N 2, введенным в действие Приказом Ростехрегулирования от 14.08.2007 N 203-ст)
На многооборотную тару должна быть нанесена надпись "Многооборотная".
Пример -  42 ГОСТ 9481-76
(Измененная редакция, Изм. N 1).
8.2. Маркировку, характеризующую тару, кроме мешков, наносит на тару ее изготовитель. Маркировку, характеризующую мешки, указывают на кипах или пачках, в которые упакованы мешки.
Допускается наносить маркировку, характеризующую тару, на ярлыки.
8.3. Маркировку, характеризующую тару, наносят:
- на ящики - в левом верхнем углу торцовой стенки, свободной от маркировки, характеризующей груз;
- на ящиках с обечайкой - на боковой стенке ящика;
- на бочках и барабанах - на одном из днищ, свободном от маркировки, характеризующей груз; допускается наносить маркировку на корпусе;
- на баллонах - на дне.
Место нанесения на канистрах, флягах и других видах транспортной тары устанавливают в нормативных документах на эти виды тары.
8.4. Способы нанесения маркировки тары:
- деревянной - окраской по трафарету, штемпелеванием, выжиганием;
- картонной - типографским способом, штемпелеванием;
- металлической - окраской по трафарету, выдавливанием;
- пластмассовой - маркировка выполняется на пресс-форме.
Маркировка, характеризующая тару, может наноситься специальными маркировочными машинами.
8.5. Высоту шрифта для нанесения маркировки, характеризующей тару, выбирают по 6.6.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
8.6. На транспортную тару, предназначенную для упаковывания, транспортирования и хранения опасных грузов, должна быть нанесена маркировка по ГОСТ 26319.
(Введен дополнительно, Изм. N 1).
8.7. На тару и упаковку, которые после использования могут быть подвергнуты вторичной переработке, наносят маркировку с применением знака - "лента Мебиуса" в соответствии с требованиями национального нормативного документа <*>.
--------------------------------
<*> В Российской Федерации действует ГОСТ Р ИСО 14021-2000.

Примеры изображения знака приведены в Приложении Е.
(п. 8.7 введен Изменением N 2, введенным в действие Приказом Ростехрегулирования от 14.08.2007 N 203-ст)
8.8. Допускается наносить на тару экологическую маркировку с применением знаков в соответствии с Приложением Ж.
(п. 8.8 введен Изменением N 2, введенным в действие Приказом Ростехрегулирования от 14.08.2007 N 203-ст)

Приложение А
(обязательное)

ПОРЯДОК
РАСПОЛОЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ МАРКИРОВКИ

1 - манипуляционные знаки (предупредительные надписи);
2 - допускаемые предупредительные надписи (см. 4.2);
3 - количество мест в партии, порядковый номер внутри
партии; 4 - наименование грузополучателя и пункта
назначения; 5 - наименование пункта перегрузки; 6 - надписи
транспортных организаций; 7 - объем грузового места <*>;
8 - габаритные размеры грузового места; 9 - масса брутто;
10 - масса нетто; 11 - страна-изготовитель и (или)
поставщик; 12 - наименование пункта отправления;
13 - наименование грузоотправителя
--------------------------------
<*> Для грузов, предназначенных для экспорта.

- обязательные надписи;
- допускаемые надписи

Приложение А. (Измененная редакция, Изм. N 1).

Приложение Б
(справочное)

Расположение маркировочных ярлыков

Рисунок Б.1

Рисунок Б.2

Расположение маркировки на транспортном пакете

Рисунок Б.3

Приложение В
(рекомендуемое)

РАЗМЕРЫ
МАНИПУЛЯЦИОННЫХ ЗНАКОВ И ИХ ДЕТАЛЕЙ

Размеры знаков и их деталей, приведенные в таблицах В.1 - В.23 и рисунках В.1 - В.23, установлены в соответствии с размерами ярлыков, указанными в таблице 2 настоящего стандарта.

Хрупкое. Осторожно

Рисунок В.1

Беречь от солнечных лучей

Рисунок В.2

Таблица В.1

                                                     В миллиметрах
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                  Размеры знака и его деталей                   │
├───────────┬─────────┬──────────┬──────────┬─────────┬──────────┤
│     В     │    b    │    Н     │    h     │    r    │     S    │
├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│24         │10       │64        │38        │12       │3         │
│36         │15       │95        │54        │18       │5         │
│52         │20       │138       │80        │26       │7         │
│76         │25       │200       │115       │38       │10        │
└───────────┴─────────┴──────────┴──────────┴─────────┴──────────┘

Таблица В.2

                                                     В миллиметрах
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                  Размеры знака и его деталей                   │
├──────┬─────┬──────┬─────┬──────┬─────┬──────┬─────┬─────┬──────┤
│  В   │  Н  │  h   │  h  │  h   │  b  │  b   │  d  │  S  │  b   │
│      │     │      │   1 │   2  │     │   1  │     │     │   2  │
├──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤
│40    │56   │42    │16   │11    │16   │16    │8    │2    │8     │
│60    │80   │60    │20   │15    │20   │20    │12   │3    │10    │
│92    │115  │85    │28   │21    │28   │28    │16   │4    │14    │
│135   │165  │120   │40   │30    │40   │40    │24   │6    │20    │
└──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴─────┴──────┘

Беречь от влаги

Рисунок В.3

Ограничение температуры

Рисунок В.4

Таблица В.3

                                                     В миллиметрах
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                  Размеры знака и его деталей                   │
├───────┬───────┬───────┬────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
│   В   │   Н   │   h   │   h    │   h   │   R   │   r   │   S   │
│       │       │    1  │    2   │    3  │       │       │       │
├───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│33     │64     │32     │42      │44     │21     │4      │2      │
│50     │95     │40     │50      │53     │28     │6      │3      │
│80     │138    │58     │73      │77     │45     │9      │4      │
│113    │200    │84     │110     │115    │66     │13     │5      │
└───────┴───────┴───────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

Таблица В.4

                                                     В миллиметрах
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                  Размеры знака и его деталей                   │
├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│  С  │  Н  │  С  │  b  │  b  │  b  │ b  │  b  │  b  │  b  │  S  │
│     │     │   1 │     │   1 │   2 │  3 │   4 │   5 │   6 │     │
├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│10   │64   │2,0  │18   │3,0  │24   │10  │2,0  │4,0  │8,0  │2,0  │
│14   │95   │3,0  │27   │4,0  │34   │14  │2,0  │6,0  │10,0 │3,0  │
│20   │136  │4,0  │38   │6,0  │48   │20  │3,0  │8,0  │14,0 │4,0  │
└─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

Беречь от излучения

Рисунок В.5

Таблица В.5

                                                     В миллиметрах
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                  Размеры знака и его деталей                   │
├────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┤
│     В      │     Н      │     h      │     h      │     S      │
│            │            │            │      1     │            │
├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│31          │64          │15          │8           │3           │
│43          │95          │21          │11          │4           │
│59          │138         │29          │15          │5           │
│82          │200         │40          │21          │7           │
└────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┘

Скоропортящийся груз

Рисунок В.6

Таблица В.6

                                                     В миллиметрах
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                  Размеры знака и его деталей                   │
├──────────┬──────────┬──────────┬─────────┬──────────┬──────────┤
│    В     │    b     │    b     │    Н    │    h     │    а     │
│          │          │     1    │         │          │          │
├──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│42        │18        │3         │64       │19        │3         │
│64        │28        │4         │95       │29        │4         │
│95        │42        │5         │138      │43        │5         │
│138       │63        │8         │200      │64        │6         │
└──────────┴──────────┴──────────┴─────────┴──────────┴──────────┘

Герметичная упаковка

Рисунок В.7

Таблица В.7

                                                     В миллиметрах
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                  Размеры знака и его деталей                   │
├──────────┬──────────┬──────────┬─────────┬──────────┬──────────┤
│    D     │    b     │    b     │    h    │    S     │    S     │
│          │          │     1    │         │          │     1    │
├──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│42        │10        │2         │12       │3         │1,0       │
│64        │20        │2         │28       │4         │1,5       │
│94        │28        │3         │40       │5         │2,0       │
│138       │38        │4         │54       │8         │2,0       │
└──────────┴──────────┴──────────┴─────────┴──────────┴──────────┘

Крюками не брать

Рисунок В.8

Таблица В.8

                                                     В миллиметрах
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                  Размеры знака и его деталей                   │
├──────────┬──────────┬──────────┬─────────┬──────────┬──────────┤
│    В     │    Н     │    А     │    r    │    r     │    S     │
│          │          │          │         │     1    │          │
├──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│40        │64        │16        │6        │5         │3         │
│59        │95        │26        │8        │9         │4         │
│88        │138       │40        │13       │14        │6         │
│138       │200       │56        │20       │18        │10        │
└──────────┴──────────┴──────────┴─────────┴──────────┴──────────┘

Место строповки

Рисунок В.9

Здесь поднимать тележкой запрещается

Рисунок В.10

Таблица В.9

                                                     В миллиметрах
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                  Размеры знака и его деталей                   │
├──────┬─────┬──────┬─────┬──────┬─────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
│  Н   │  А  │  А   │  D  │  R   │  b  │  b   │  b  │  R   │  В  │
│      │     │   1  │     │      │     │   1  │   2 │   1  │     │
├──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
│60    │12   │12    │21   │3,0   │2,0  │2,0   │3,0  │4,0   │18   │
│95    │18   │16    │30   │4,0   │2,0  │3,0   │4,0  │6,0   │26   │
│125   │26   │24    │44   │6,0   │2,0  │5,0   │6,0  │9,0   │36   │
│200   │38   │36    │62   │9,0   │3,0  │7,0   │8,0  │13,0  │50   │
└──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┘

Таблица В.10

                                                     В миллиметрах
┌──────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐
│         Размеры знака и его деталей          │Длина или ширина │
├────┬───┬────┬────┬────┬───┬────┬────┬────┬───┤      груза      │
│ В  │ b │ b  │ b  │ Н  │ h │ d  │ S  │ S  │ А │                 │
│    │   │  1 │  2 │    │   │    │    │  1 │   │                 │
├────┼───┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼───┼─────────────────┤
│74  │60 │21  │17  │125 │5  │8   │2   │6   │31 │До  1000,0       │
│105 │84 │28  │24  │175 │7  │16  │3   │7   │43 │Св. 1000,0       │
└────┴───┴────┴────┴────┴───┴────┴────┴────┴───┴─────────────────┘

Верх

Рисунок В.11

Таблица В.11

                                                     В миллиметрах
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                  Размеры знака и его деталей                   │
├────────┬─────────┬────────┬────────┬─────────┬────────┬────────┤
│   В    │    b    │   Н    │   h    │    h    │   h    │   S    │
│        │         │        │        │     1   │    2   │        │
├────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│38      │19       │64      │13      │7        │4       │5       │
│56      │27       │95      │19      │9        │5       │7       │
│80      │38       │138     │28      │12       │6       │10      │
│112     │55       │200     │40      │17       │7       │15      │
└────────┴─────────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴────────┘

Центр тяжести

Рисунок В.12

Таблица В.12

                                                     В миллиметрах
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                  Размеры знака и его деталей                   │
├───────────────┬────────────────┬───────────────┬───────────────┤
│       В       │       D        │       d       │       S       │
├───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│42             │20              │12             │4              │
│64             │28              │16             │6              │
│94             │36              │20             │8              │
│138            │54              │30             │12             │
└───────────────┴────────────────┴───────────────┴───────────────┘

Тропическая упаковка

Рисунок В.13

Таблица В.13

                                                     В миллиметрах
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                  Размеры знака и его деталей                   │
├──────────┬──────────┬──────────┬─────────┬──────────┬──────────┤
│    D     │    D     │    S     │    b    │    b     │    h     │
│          │     1    │          │         │     1    │          │
├──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│42        │38        │2         │9        │3         │9         │
│64        │56        │3         │13       │4         │13        │
│94        │82        │4         │23       │5         │23        │
│138       │122       │6         │33       │8         │33        │
└──────────┴──────────┴──────────┴─────────┴──────────┴──────────┘

Штабелировать запрещается

Рисунок В. 14

Таблица В.14

                                                     В миллиметрах
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                  Размеры знака и его деталей                   │
├────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┤
│     В      │     b      │     Н      │     S      │     S      │
│            │            │            │            │      1     │
├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│42          │30          │64          │2           │4           │
│64          │43          │95          │3           │6           │
│95          │63          │138         │4           │8           │
│138         │92          │200         │6           │10          │
└────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┘

Поднимать непосредственно за груз

Рисунок В. 15

Таблица В.15

                                                     В миллиметрах
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                  Размеры знака и его деталей                   │
├───┬────┬──┬──┬────┬───┬───┬────┬───┬──┬──┬──┬────┬───┬──┬───┬──┤
│ Н │ В  │h │h │ h  │ h │ b │ b  │ b │а │а │а │ а  │ S │S │ с │с │
│   │    │  │ 1│  2 │  3│   │  1 │  2│  │ 1│ 2│  3 │   │ 1│   │ 1│
├───┼────┼──┼──┼────┼───┼───┼────┼───┼──┼──┼──┼────┼───┼──┼───┼──┤
│33 │60  │25│21│17  │4  │42 │8   │13 │10│3 │9 │7   │2  │1 │5  │1 │
│51 │92  │39│33│26  │6  │64 │12  │20 │15│5 │14│11  │3  │11│8  │2 │
│77 │134 │57│48│39  │9  │94 │18  │29 │22│7 │20│16  │5  │2 │11 │3 │
│112│198 │88│73│56  │14 │138│25  │42 │33│12│30│24  │6  │2 │17 │4 │
└───┴────┴──┴──┴────┴───┴───┴────┴───┴──┴──┴──┴────┴───┴──┴───┴──┘

Открывать здесь

Рисунок В.16

Таблица В.16

                                                     В миллиметрах
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                  Размеры знака и его деталей                   │
├────────────────────────┬──────────────────┬────────────────────┤
│           Н            │        В         │         h          │
├────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┤
│64                      │42                │14                  │
│95                      │64                │21                  │
│138                     │95                │30                  │
│200                     │138               │43                  │
└────────────────────────┴──────────────────┴────────────────────┘

Защищать от радиоактивных источников

Рисунок В.17

Не катить

Рисунок В.18

Таблица В.17

                                                     В миллиметрах
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                  Размеры знака и его деталей                   │
├───────┬───────┬───────┬────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
│   В   │   Н   │   h   │   D    │   b   │   b   │   d   │   S   │
│       │       │       │        │       │    1  │       │       │
├───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│42     │64     │49     │21      │14     │14     │8      │3      │
│64     │95     │75     │33      │20     │21     │10     │5      │
│95     │138    │108    │47      │35     │30     │15     │7      │
│138    │200    │155    │69      │50     │44     │22     │10     │
└───────┴───────┴───────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

Таблица В.18

                                                     В миллиметрах
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                  Размеры знака и его деталей                   │
├────────┬─────────┬────────┬────────┬─────────┬────────┬────────┤
│   В    │    b    │   b    │   Н    │    h    │   S    │   R    │
│        │         │    1   │        │         │        │        │
├────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│42      │20       │10      │64      │5        │3       │18      │
│64      │30       │15      │85      │10       │5       │27      │
│95      │40       │20      │125     │15       │8       │40      │
│138     │70       │30      │170     │20       │10      │60      │
└────────┴─────────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴────────┘

Штабелирование ограничено

Рисунок В.19

Зажимать здесь

Рисунок В.20

Таблица В.19

                                                     В миллиметрах
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                  Размеры знака и его деталей                   │
├───────┬───────┬───────┬────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
│   В   │   b   │   b   │   b    │   Н   │   h   │   h   │   S   │
│       │       │    1  │    2   │       │       │    1  │       │
├───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│32     │24     │12     │6       │64     │10     │10     │4      │
│47     │40     │20     │10      │95     │18     │15     │5      │
│68     │52     │26     │13      │138    │26     │20     │8      │
│100    │80     │40     │20      │200    │40     │30     │10     │
└───────┴───────┴───────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

Таблица В.20

                                                     В миллиметрах
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                  Размеры знака и его деталей                   │
├────────┬─────────┬────────┬────────┬─────────┬────────┬────────┤
│   В    │    b    │   b    │   Н    │    h    │   h    │   S    │
│        │         │    1   │        │         │    1   │        │
├────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│64      │32       │10      │42      │25       │14      │2       │
│95      │39       │16      │57      │35       │20      │4       │
│140     │60       │22      │95      │50       │25      │6       │
│200     │90       │31      │138     │70       │40      │8       │
└────────┴─────────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴────────┘

Не зажимать

Рисунок В.21

Предел по количеству ярусов в штабеле

Рисунок В.22

Таблица В.21

                                                     В миллиметрах
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                  Размеры знака и его деталей                   │
├───────┬───────┬───────┬────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
│   В   │   b   │   b   │   Н    │   h   │   h   │   S   │   S   │
│       │       │    1  │        │       │    1  │       │    1  │
├───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│64     │26     │10     │42      │25     │14     │3      │4      │
│95     │39     │16     │64      │35     │20     │4      │5      │
│138    │50     │23     │95      │50     │25     │7      │9      │
│200    │68     │33     │138     │70     │40     │11     │11     │
└───────┴───────┴───────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

Таблица В.22

                                                     В миллиметрах
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                  Размеры знака и его деталей                   │
├────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┤
│     В      │     b      │     Н      │     S      │     S      │
│            │            │            │            │      1     │
├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│35          │19          │64          │2           │4           │
│50          │28          │96          │3           │5           │
│60          │36          │138         │6           │9           │
│100         │55          │200         │10          │11          │
└────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┘

Вилочные погрузчики не использовать

Рисунок В.23

Таблица В.23

                                                     В миллиметрах
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                  Размеры знака и его деталей                   │
├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│  В  │  b  │  b  │  b  │  Н  │  h  │ S  │  S  │  d  │  d  │  С  │
│     │     │   1 │  2  │     │     │    │   1 │     │   1 │     │
├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│100  │15   │15   │45   │75   │40   │7   │4    │15   │20   │4    │
│130  │20   │20   │60   │100  │50   │10  │5    │20   │30   │5    │
└─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

Приложение В. (Измененная редакция, Изм. N 1).

Приложение Г
(рекомендуемое)

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОЧЕРТАНИЯ
ШРИФТА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ МАРКИРОВКИ

Рисунок Г.1

Рисунок Г.2

Рисунок Г.3

Приложение Д
(справочное)

ПРИМЕРЫ
РАСПОЛОЖЕНИЯ МАРКИРОВКИ НА ГРУЗАХ,
ПОСТАВЛЯЕМЫХ НА ЭКСПОРТ

--------------------------------
<*> Товарный знак объединения и место его расположения на таре или ярлыке.

Приложение Е
(рекомендуемое)

ПРИМЕРЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ ЗНАКА - "ЛЕНТЫ МЕБИУСА"
(Приложение Е введено Изменением N 2, введенным в действие
Приказом Ростехрегулирования от 14.08.2007 N 203-ст)

Приложение Ж
(рекомендуемое)

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗНАКИ
(Приложение Ж введено Изменением N 2, введенным в действие
Приказом Ростехрегулирования от 14.08.2007 N 203-ст)

───────────────────┬─────────────────┬────────────────────────────
 Наименование знака│Изображение знака│     Назначение знака
───────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────
 1. Подлежит утили-│    Рисунок      │ Идентифицирует тару и
зации (подлежит    │                 │упаковочные материалы,
вторичной перера-  │                 │подвергающиеся утилизации
ботке)             │                 │(вторичной переработке)
 2. То же          │    Рисунок      │ То же
 3. Беречь от      │    Рисунок      │ Указывает на необходимость
загрязнений окру-  │                 │защиты окружающей среды - не
жающую среду       │                 │сорить, поддерживать чистоту
                   │                 │и сдавать использованную
                   │                 │тару для переработки".